**Техническое описание**

**B3 Forza**

**Область применения**

B3 Forza – это эффективное средство для защиты от пятен и проникновения воды и влаги. Может использоваться как внутри, так и снаружи помещения. Идеально подходит для защиты натурального камня, плитки, цементных швов и различных видов агломерата. Пропитка не меняет цвет материала, не желтеет со временем, не образует пленки, проникает глубоко в структуру материала и обеспечивает длительную защиту. Предотвращает образование высолов, плесени и грибка. Идеально подходит для защиты столешниц, подоконников и любых изделий из натурального камня.

Применяется на предприятиях обслуживающей сферы (гостиницы, общежития), общественного питания (рестораны, кафе, столовые), школьных и дошкольных учреждениях, на общественном транспорте (в т.ч. в метро, на воздушном и железнодорожном транспорте), в лечебно-профилактических учреждениях, в спортивных клубах.

**Технические характеристики**

Представляет собой паропроницаемое защитное средство. Не меняет внешний вид материала. Защищает цементные швы. После нанесения поверхность пригодна для контакта с пищевыми продуктами. Эффективно защищает материалы: полированный керамогранит, натуральный камень, мрамор, терракоту, клинкер, цементную плитку, агломерат.

**Рекомендации**

НЕ защищает мрамор и известняк от воздействия кислот.

**Инструкция по применению**

Рекомендуется наносить средство на поверхность небольшими участками, держа флакон на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности. Наносить на сухую и чистую поверхность. Через 6 часов поверхность можно использовать, средство полностью высыхает через 12 часов.

Для шлифованного натурального камня: Равномерно распределить по поверхности, способствуя проникновению средства и удалить тщательно излишки средства чистой сухой тряпкой.

Для полированного натурального камня: Нанести на поверхность. Оставить на 10 минут и равномерно распределить по поверхности круговыми движениями тряпкой, пропитанной самим средством, способствуя проникновению средства и удалить полностью излишки чистой сухой тряпкой, бумажным полотенцам. Через 4 часа, если требуется, нанести второй слой.

Полированный керамогранит и полированный мрамор с низкой впитываемостью: Нанести н поверхность. Оставить на 4 часа, после чего удалить полностью излишки средства тряпкой, пропитанной самим средством, и вытереть насухо. Если требуется, через 4 часа нанести второй слой.

**Расход 0,5 л**

Вид поверхности

Неполированный камень 5-10 м2

Полированный камень, мрамор, агломерат 10-15 м2

Полированный керамогранит 15-20 м2

**Состав**

вода, синтетические смолы, ароматизирующая добавка.

**Упаковка**

Поставляется в бутылках с триггером по 0,5 л.

**Хранение**

Может храниться до 24 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке при комнатной температуре.

**Заключение**

**Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности**

В соответствии с рекомендациями изготовителя по ГОСТ Р 51696-2000; использование СИЗ при применении. При работе со средством необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности, в случае контакта со слизистой оболочкой и попадания в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.