**Техническое описание**

**BufferSystem B2 Unico**

 **Область применения**

B2 Unico - Средство очень эффективно удаляет все виды плесени и грибкового налета. При этом дезинфицирует любые поверхности. Быстро устраняет плесень в таких помещениях, как ванные комнаты, прачечные, погреба, мансарды, гаражи, душевые кабины, бассейны, сауны и другие влажные помещения.

Применяется на предприятиях обслуживающей сферы (гостиницы, общежития), общественного питания (рестораны, кафе, столовые), школьных и дошкольных учреждениях, на общественном транспорте (в т.ч. в метро, на воздушном и железнодорожном транспорте), в лечебно-профилактических учреждениях, в спортивных клубах.

**Технические характеристики**

Представляет собой средство для удаления плесени и обеззараживании поверхности. Имеет вязкую консистенцию для нанесения на вертикальные поверхности.

**Рекомендации**

Не рекомендуется распылять на растения, ткани и металлы, в противном случае немедленно смыть водой. Не использовать на новых поверхностях из глянцевого камня. Не удалять плесень путем сухой чистки во избежание рассеивания спор.

**Инструкция по применению**

Распылить средство непосредственно на поверхность, подлежащую очистке, удерживая флакон в вертикальном положении на расстоянии 15-20 см от места нанесения; оставить для воздействия на время приблизительно 15 минут. Промокнуть излишки продукта влажной салфеткой во избежание возможных подтеков. При необходимости повторить нанесение продукта с последующим смыванием влажной губкой.

**Расход 0,5 л**

В зависимости от загрязнения расход может составлять от 10 до 20 м2.

**Состав**

Не ионные ПАВ менее 5%, отбеливатели на основе хлора менее 15% и более 5%, содержит 5% раствор активного хлора.

**Упаковка**

Поставляется в бутылках с триггером по 0,5 л.

**Хранение**

Может храниться до 24 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке при комнатной температуре.

**Заключение**

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека установлено, что продукция B2 Unico соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел I.Товары бытовой химии).

**Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности**

В соответствии с рекомендациями изготовителя по ГОСТ Р 51696-2000; использование СИЗ при применении. При работе со средством необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности, в случае контакта со слизистой оболочкой и попадания в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.